**But de l'activité :**

        Câbler les périphériques du réseau avec les câbles appropriés

        Configurer pour les PC leur adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut

        Configurer pour les routeur leur nom, adresses IP et masques pour les interfaces utilisées

        Configurer les routes nécessaires pour rendre fonctionnel le réseau

**Plan d'adressage :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Périphérique | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| PC0 (FastEthernet0) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC1 (FastEthernet0) | 10.10.0.1 | 255.255.240.0 | 10.10.15.254 |
| R1 (GigabitEthernet0/0) | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | X |
| R1 (Serial0/1/0) | 10.10.240.1 | 255.255.255.252 | X |
| R2 (GigabitEthernet0/0) | 10.10.15.254 | 255.255.240.0 | X |
| R2 (Serial0/1/0) | 10.10.240.2 | 255.255.255.252 | X |

*Votre score doit être actuellement de 0%. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez l'activité.*