**Etape 1 : Compléter le câblage**

Connectez les périphériques entre eux en utilisant les câbles appropriés et considérant les interfaces indiquées dans le plan d'adressage.

        Connexion entre R2 et Switch0 : utilisez l'interface FastEthernet0/1 de Switch0

        Connexion entre PC1 et Switch0 : utilisez l'interface FastEthernet0/2 de Switch0

        Connexion entre R1 et R2 : R1 = DCE et R2 = DTE

Les routeur seront configurés à l'aide d'un terminal série depuis les PC.

*Votre score doit être 34% à l'issue de cette étape.*