**Etape 4 : Configurer le réseau 10.10.240.0/30**

        Configurez les adresses IP et masques de sous réseau de R1 et R2 dans le réseau 10.10.240.0/30. L'horloge de la liaison série entre R1 et R2 est de 4000000 bauds.

        Testez la connexion entre R1 et R2

*Votre score doit être 90% à l'issue de cette étape.*