**Etape 5 : Configuration des passerelles par défaut des PC**

        Configurez les passerelles par défaut de PC0 et PC1

        Testez la connexion entre PC0 et PC1 : ce test devrait se solder par un échec !

*Votre score doit être 95% à l'issue de cette étape.*