**Etape 6 : Configuration des routes nécessaires**

        Configurez sur R1 une route statique pour accéder au réseau 10.10.0.0/20 en passant par 10.10.240.2

        Configurez sur R2 une route statique pour accéder au réseau 192.168.1.0/24 en passant par 10.10.240.1

        Testez la connexion entre PC0 et PC1 : ce test devrait se solder par un succès !

*Votre score doit être 100% à l'issue de cette étape.*